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	Tilsynsrapport til offentliggørelse

	Virksomheder
[bookmark: ind_task_ext_case_no]J.nr. 2019 - 1572
[bookmark: ind_inspec_real_act_init]Ref. MAPOU
Dato: 15.04.2026



Tilsynsrapport

	Virksomhedens navn
	[bookmark: site_site_name]Ganløse Losseplads/aflægningsplads 

	Virksomhedens adresse
	[bookmark: site_site_address][bookmark: site_postal_codes_id][bookmark: postal_codes_postal_codes_name] Farumvej 82, 3660 Stenløse 
 

	CVR nummer
	[bookmark: ind_industry_central_company_no]10866111

	Virksomhedstype
	[bookmark: ind_indtypes_mst_type_id][bookmark: ind_indtypes_ind_type_name]5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t

	Tidspunkt for tilsynet
	[bookmark: ind_inspec_real_act_date]14.04.2026

	Baggrunden for tilsynet
	[bookmark: ind_inspec_types_inspec_type_name]Basistilsyn, anmeldt  

	Varsling af tilsynet
	Aftalt 19.03.2026

	Deltagere fra virksomheden
	[bookmark: ind_inspec_real_participants]Anna Warberg Larsen

	Øvrige deltagere
	

	Tilsynet udført af
	[bookmark: case_officer_long_name] Martin Poulsen MST

	Tilsynet omfattede
	[bookmark: ind_inspec_real_comments]
Formålet med det fysiske tilsyn er at kontrollere, om virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens gældende godkendelse.
Foruden en rundgang på deponiet omfatter tilsynet besigtigelse af virksomhedens moniteringspunkter, afværgeanlæg og overvågning. 

	Materiale udleveret 
	



[image: ]
Ganløse losseplads 



Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

	Dato
	Type
	Beskrivelse af håndhævelsen 
og status for opfølgning

	[bookmark: ind_enforce_enforce_date][bookmark: ind_enforce_enforce_date_2][bookmark: ind_enforce_enforce_date_4]26-09-2023
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_5]Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_6]egenkontrol med perkolat og grundvand suppleres med PFAS 




Indberetninger om egenkontrol.

	
Kontrolområde
	Konklusion

	Grundvand
	egenkontrollen gennemført

	Perkolat 
	egenkontrollen gennemført



Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn. Der tages udgangspunkt i data som beskrevet i fremsendte risikovurdering COWI 01.02. 2024, samt årsrapport for 2023 og 2024. 

 
Jordforurening
På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser: 

Frederiksborg Amt revision af vilkår 22. november 2005.

Miljøstyrelsens påbud til I/S Vestforbrænding af den 26. september 2023.  om supplerende vilkår for egenkontrol – tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol af perkolat og grundvand.

Generelle forhold
Der var på tilsynet ingen tegn på stående overfladevand, Det blev på tilsynet og i årsrapport  2023-2024 oplyst at det havde været svært at udtage en prøve af vand fra det øvre dræn, da der kun afledes små mængder vand herfra. Øvre dræn fra Deponi 3 giver rigeligt vand. 

[image: ] 
Dræn fra Deponi 1, uden synlig vandføring 
[image: ]
Drænsamlebrønd deponi 2 og 3, der ses flow fra øvre dræn fra deponi 3 men ikke deponi 2. 
[image: ]
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Billeders placering 

Dræn er oplyst renset og efterset i hovedstrenge, men giver for deponi 2 vedkommende  stadig ikke særlig meget drænvand. 

Anlægget et opbygget så det øvre dræn begrænser regnvandspåvirkning og dermed perkolatdannelsen i deponiet. Et funktionelt øvre dræn kan derfor begrænse udledningen fra anlægget og dermed grundvandspåvirkningen. 

Idet de øvre dræn ikke er påbudt er funktionalitet heraf heller ikke indskærpbar. 

Det er miljøstyrelsens holdning at det bør tilstræbes at mindske regnvandspåvirkningen af deponiet funktionel afdræning og beplantning. 


[image: ]
Der var i en af de nye pumpebrønde tegn på utæthed, som nu er stoppet. 

Der var på tilsynet enighed om vigtigheden i at holde perkolatdræn og afværgeoppumpning i funktionel stand, og helst sådan at der foregår en kontinuerlig bortpumpning fra afværgeoppumpningen. Miljøstyrelsen vurderer at der arbejdes på dette. 

Miljøstyrelsen fik ved tilsynet forevist afværgeboringer og eksisterende moniteringsboringer på området.
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Afværgeboringer og moniteringsboringer
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[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX11]

Spildevand
Det blev oplyst at etablering af afværgeoppumpning som beskrevet i årsrapport 2022-2023 og fulgt op med årsrapport 2023-24, har givet en kontinuerlig forøgelse af bortpumpet perkolat fra omkring 1200 til omkring 10.000 m3/år. (2022-2023) samt 2023 (9.381 m3/år) og 2024 (10.421 m3/år) 
Der har været driftsstop som følge af tilstopning af pumper som slides. Der foregår flere forsøg med at stabilisere drift af pumper, heriblandt reduktion af flow og frekvensregulering af 2 af pumperne. Der ses et kontinuerligt arbejde for at udvikle en stabil drift, i forhold til bortpumpning af grundvand (afværge foranstaltning)     

Jord og grundvand
Grundet stor nedbør i 2023 fortsættende ind i  2024, ønskede Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsyn 2024 at sikre at opstuvning af perkolat ikke kan berøre dræn over slutafdækningsmembran. Der er derfor gennemført en prøveudtagning af vand fra øvre dræn for begge deponidele. Analyse fremgår af årsrapport 2023-2024 side 28. 

[image: ]
Regnvands/øvre dræn analyser fra årsrapport 2023-2024. 
Der ses en påvirkning som sandsynligvis stammer fra slutafdækning og ikke opstuvning af perkolat. 

[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX19]
[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX22][image: ][image: ][image: ]
1. Areal til nedsivning af overfladevand over slutafdækning, bevokset hvilket i sig selv reducerer nedsivning betydeligt i vækstsæsonen.
2. sø ses opfyldt. 
3. overflade på deponi 3 henligger som græsmark 
  

Sikkerhedsstillelse
[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX24]Punktet er ikke relevant. Deponiet er nedlukket før 2001, og der er derfor ikke tale om krav om oparbejdet sikkerhedsstillelse.

Driftsforstyrrelser og uheld
Som beskrevet i årsrapport 2023-2024 er der behov for løbende at gennemføre overvågning og justering af afværgeanlægget for at forebygge driftstop. Den historiske redegørelse over bortpumpet perkolat (tabel 4) påviser en forholdsvis hurtig tilstopning af dræn. Drænproduktion bør derfor overvåges løbende. 
	[bookmark: ind_inspec_report_control_commentsX25]


[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX25][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX28]

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger. Deponiet fremstod ved tilsynet pænt og ordentligt, med de miljøbeskyttende foranstaltninger i fin stand, på nær øvre dræn på deponi 2.

· Øvre dræn på deponi 2 bør være funktionel, dette reguleres i revision af godkendelse 
· Miljøstyrelsen holdes orienteret omkring arbejdet med at sikre funktionalitet af bortpumpning af grundvand fra afværgeanlægget - længerevarende driftsstop samt produktion for afværgeanlægget. Primært afrapporteres der i årsrapporterne.  
· De 3 østligste (36-37- og 38) afværgeboringer er stoppet da det formenes at forureningsparametre ikke stammer fra deponi 2. Disse boringer skal igangsættes igen, da forureningsparametre efter Miljøstyrelsens opfattelse stammer fra deponiet som helhed. 
 
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
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Brond E Brond K
(Deponi 2) (Deponi 3)

Parameter Enhed 2024-11 2024-11

pH 79 66
Ledningsevne pSiem 770 710
Ammonium (NF4) mall <0,005 0,058
Chiorid mall 12 23
Nitrat mall 78 35
Suffat mall i1 15
CoD mall 11 29
NVOC mall 49 10
Jem mall 0,68 063
Kalium mall 24 42
Mangan mall 0,13 0,06
Natrium mall 12 7
‘Sum af 4 PEAS-stoffer ng/l 04 15
‘Sum af 22 PFAS-stoffer ngll 34 58

Tabel 11: Analyseresultater for regnvand
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