|  |
| --- |
| LANDBRUGSTILSYNSyddjurs Kommune |
| **Tilsynsadresse:** Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte | **Dato for tilsyn**: 30. maj 2018 |
| **Ejer:** Peter Pedersen | **Tidsforbrug på ejd**.: 30 min |
| **Ejers adresse:** Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte | **Dato for forrige tilsyn**: 25.05.2016 |
| **CVR nr.:** 84730513 | **Tilsynsførende**: Sidsel Sode |
| **CHR nr.:** 92426 |
| **Andre ejendomme:** Laenvej 44, 8585 Glesborg | **Tilstede ved tilsynet**: Peter Pedersen |

|  |
| --- |
| **Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):** |
| Basistilsyn (herunder relaterede)  |  | Kampagnetilsyn  |  | § 9 tilsyn |  |
| Prioriteret tilsyn  | x | Opstartstilsyn |  | Øvrige tilsyn |  |

|  |
| --- |
| **Tilsynstype (sæt x):** |
| Administrativt tilsyn |  | Fysisk tilsyn | x |

|  |
| --- |
| **Der er ført tilsyn med (sæt x):** |
| Dyrehold/produktion | x | Opbevaring og bortskaffelse af affald |  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | x | Erhvervsmæssige olietanke |  |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | x |
| Spildevand/afløbsforhold |  | Andet |  |

|  |
| --- |
| **Type af husdyrbrug (sæt x)**   |
| IED sohold  |  | Arealgodkendelse § 16 |  |
| IED slagtesvin |  | Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)  |  |
| IED fjerkræ |  | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) |  |
| Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5 | x | Øvrige landbrug |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risikoscore før tilsyn:** 3,47 | **Risikoscore efter tilsyn:** 4,07 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)** (ja/nej)**:** Ja | **Dato herfor**: 13.06.2018 |
| **Antal markstakke:**0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**  | **Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)** |
| OK | x | Ikke OK |  | Ikke relevant |  | Påbud |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) |  |

|  |
| --- |
| **Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:** Vægtintervallet for polte er overskredet– se tilsynsbrev.Flydelaget på gyllebeholderen på 3000 m3 var ikke 100% tæt - se tilsynsbrev**.** |
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **KONTAKTOPLYSNINGER** |
| **Ejers tlf.:** 86398425 / 40582977 | **Ejers mail:** sjoerup8581@gmail.com |

|  |
| --- |
| **DYREHOLD/ PRODUKTION** |
| **Godkendt produktion** | **Dokumenteret produktion** |
| **Godkendelsestype:**§ 12 miljøgodkendelse (juni 2015) + tillæg (juli 2016) + tillæg (april 2017)**Godkendelsesdato:**  | **Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:** Gødning- og husdyrindberetning**Dato for dokumentation: 01.08.2016 til 31.07.2017** |
| **Dyretype** |  | **Godk. prod.:** | **Dyretype** | **Vægt/ mdr.** | **Tung race** | **Dok.prod.:**  |
|  |  | **Antal** | **DE** |  |  | **Antal** | **DE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Svinehold** |    |  |  | **Svinehold** |    |  |  |
| Søer m. grise til fravænning | Farestald og løbesti  | 485 |  | Søer m. grise til fravænning | Ind. opstaldning + kassestier, delvis spaltegulv | 485 |  |
| Smågrise |  7,1 – 31 kgToklima stald, delvis spaltegulv | 10.900 |  | Smågrise |  7 – 31 kgToklima stald, delvis spaltegulv  | 8550 |  |
| Slagtesvin |  Polte, delvis spaltegulv31 – 110 kg | 10.900 |  | Slagtesvin  |  Polte, delvis spaltegulv31 – 118,2 kg | 2228 |  |
|  |  |  |  | Slagtesvin  |  Polte, delvis spaltegulv31 – 110 kg | 2046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DE på godkendelsestidspunkt:** |  | 456,56 |  |  |  |  |  |
| **Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:** |  |  | **Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:** |  |  |
| **Bemærkninger:** Vægtintervallet for polte er overskredet – se tilsynsbrev. |
|

|  |
| --- |
| **GØDNINGSBEHOLDERE**  |
| **Gyllebeholder 1** | Størrelse: | 3000 **m3** | Etableret: | 1999 | Beh.kontrol: | 2011  |
| Flydelag: | **90 %** | Dykket indløb: | ja | Logbog: | ja  |
| **Gyllebeholder 2** | Størrelse: |  3200 **m3** | Etableret: | 2005 | Beh.kontrol: | 2011  |
| Flydelag: | **60 %** | Dykket indløb: | ja | Logbog: | ja |
| **Gyllebeholder 3** | Størrelse: | 5000 **m3** | Etableret: | 2017 | Beh.kontrol: | 2017 |
| Flydelag: | Teltdug  | Dykket indløb: | ja | Logbog: | - |
| **Anden overdækning** | Beholder nr.: |  | Hvilken: |  |
| **Ajlebeholder 1** | Størrelse: | **m3** | Etableret: |  | Beh.kontrol: |   |
| **Gyllekanaler:** 600 **m3** | **Fortank:** **m**3 |
|
| NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m2 (10 m i diameter) |
| Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? – Ejers smågrisegylle bliver blandet med gyllen fra søerne og slagtegrisene. |
| Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beskrivelse af overførsel af gylle** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkning** |
| **Er indløb dykket?** | x |  |  |
| **Er indløb sikret mod tilbageløb?** | x |  |  |
| **Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?** | x |  |  |
| **Er der spjæld fra beholder til fortank?** (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | x |  |
| **Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?**(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |  |  | Overføres med sugekran af maskinstation |
| **Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?** (Kan fraviges ved manuel overvågning) |  |  |  |
| **Er pumper forsynet med afbryder?** |  |  |  |
| **Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?** |  |  |  |
| **Er hovedtavle aflåst?** |  |  |  |
| **Er der påfyldningsalarm?** |  |  |  |
| **Bemærkninger:** Flydelaget på gyllebeholderen på 3000 m3 var ikke 100% tæt - se tilsynsbrev**.**  |
|

|  |
| --- |
| **EKSISTERENDE BEHOLDERE** (over 100 m3)Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012(Risikoområde betyder at terrænet skråner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø) |
|  | **Ja** | **Nej** |
| **Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller *nærmere* til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)?**Så skal beholderen være udstyret med et alarmsystemOG der skal etableres en beholderbarriere**.** I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse. | O.B.S.Beholderkontrol hvert 5. år | x |
| **Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men *over* 100 m fra vandløb eller sø (areal > 100 kvm)?**Så skal beholderen være udstyret med et alarmsystem OG der skal etableres en terrænændring der kan tilbageholde mindst 25 m3 gylle.  | O.B.S.Beholderkontrol hvert 5. år | x |
| **Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)?**Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem. | O.B.S.Beholderkontrol hvert 5. år | x |

|  |
| --- |
| **MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING** |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?** |  |  |  |
| **Er der hældning på min. 3% mod afløb?** |  |  |  |
| **Afløb fører til lovlig beholder?** |  |  | Opsamlingsbeholders kapacitet (m3): |
| **Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?**(tilsvarende kan tillades) |  |  |   |
| **Er rand eller sidemur ren for mødding?** |  |  |   |
| **Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?** |  |  |   |
| **Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?** |  |  |  |
| **Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?** |  |  |   |
| **Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel?** (kun udlæg i gødningskegle er undtaget) |  |  |  |
| **Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?** |  |  |   |
| **Bemærkninger:** Ikke relevant for ejendommen. |
|

|  |
| --- |
| **GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER** |
| **Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:** Nej |
|
| **Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:** Nej |
| **Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?** - |
| **Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?** Nej |
|
| **Bemærkninger:**  |
|

|  |
| --- |
| **OPBEVARINGSKAPACITET** (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) |
| FLYDENDE GØDNING |
| **Samlet opbevaringskapacitet:**  11.800  **m3** | **Samlet produktion af gylle:**  10.350 **m3** |
| **Kapacitet f. flydende gødning:** 12+ **mdr.** | **Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?** Beregnet i kommunen |
| **Bemærkning:** |
| FAST GØDNING |
| **Størrelse af møddingsplads:**  **m3** | **Samlet produktion af fast gødning:** **m3** |
| **Kapacitet f. fast gødning:**   **mdr.** | **Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?** |
| **Bemærkning:** |
| **OPBEVARING PÅ MARK** |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der markstak / Ensilagestak?** |  | x |  |
| **Er der markmødding?** |  | x |  |
| **Hvad består oplaget af?** (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) |  |
| **Er tørstof% over 30?**(For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) |  |  |  |
| **Er der luft- og vandtæt overdækning?**(Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket) |  |  |  |
| **Kan tagvand el. overfladevand tilledes?** |  |  |  |
| **Cirkuleres Markstakken?** |  |  |  |
| **Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?** |  |  |  |
| **Er afstandskrav overholdt?**(- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) |  |  |  |
| Bemærkninger: |
|

|  |
| --- |
| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV. |
| **Type godkendelse:§ 12 (2015) + tillæg (2016 og 2017)** | **Dato:** |
| **Vilkår der er kontrolleret:**Alle relevante vilkår for det prioriterede tilsyn er kontrolleret.**Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:**Tillæg juli 2016*Vilkår til husdyrhold og staldanlæg:*6. Svinebruget tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt 485 årssøer, 10.900 smågrise (7,1-31 kg), 10.900 polte (31-110 kg) svarende til i alt 456,56 DE beregnet efter nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse.Se opfølgning i tilsynsbrevet. |

|  |
| --- |
| Miljørisikovurdering |

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

|  |
| --- |
| **A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER** |
| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
| EMAS /ISO | Skriftlige miljømål | Ingen miljø-systematik |
|   |   | x  |
|  |  |  |  |
| **B: REGELEFTERLEVELSE** |  |
| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |  |
| 0 håndhævelser indenfor 3/6 år | 1 håndhævelse indenfor 3/6 år | 2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år |  |
|   | x  |   |
|  |  |  |  |
| **C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING** |
| SCORE 1 (ingen af understående) |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| x |   | x | x |
| SCORE 3 (1-2 af understående) |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|   | x  |   |   |
| SCORE 5 (3-4 af understående) |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE** |
| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
| § 16b (< 750 kgNH3N), erhvervsmæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10 | § 16b (> 750 kgNH3N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE | § 16a eller § 12 med over 250 DE |
|  |  | x |
|  |  |  |  |
| **E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)** |
| SCORE 1 |
| Vandløb > 200 m | > 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur | Uden for NFIO/indsatsområde | Over 100 m til nabo |
| x | x |  | x |
| SCORE 3 |
| Vandløb 100-200 m | 300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur | Uden for NFIO/indsatsområde | 50-100 m til nabo |
|  |  |  |  |
| SCORE 5 |
| Vandløb < 100 m | < 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur | Indenfor NFIO/indsatsområde | < 50 m t nabo |
|  |  | x |  |

**RISOKOSCORE[[1]](#footnote-1): 4,07**

1. Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %. [↑](#footnote-ref-1)