|  |  |
| --- | --- |
| LANDBRUGSTILSYN  Syddjurs Kommune | |
| **Tilsynsadresse**: Rugårdsvej 16, 8400 Ebeltoft | **Dato for tilsyn**: 9. november 2018 |
| **Ejer**: Lars O. Kaysen | **Tidsforbrug på ejd**.: ½ time |
| **Ejers adresse**:  Rugårdsvej 16, 8400 Ebeltoft | **Dato for forrige tilsyn**: 21. december 2017 |
| **CVR nr./evt. P-nummer**: 19894134 | **Tilsynsførende**: TWJ |
| **CHR nr**.: 27928 |
| **Andre ejendomme**: Birkesigvej 4 og 15, 8444 Balle | **Tilstede ved tilsynet**: Lars |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):** | | | | | |
| Basistilsyn (herunder relaterede) |  | Kampagnetilsyn |  | § 9 tilsyn |  |
| Prioriteret tilsyn | X | Opstartstilsyn |  | Øvrige tilsyn |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tilsynstype (sæt x):** | | | |
| Administrativt tilsyn |  | Fysisk tilsyn | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Der er ført tilsyn med (sæt x):** | | | |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald |  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke |  |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |  |
| Spildevand/afløbsforhold |  | Andet: Opbevaring af døde dyr | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type af husdyrbrug (sæt x)** | | | |
| IED sohold | X | Miljøgodkendelse § 11, § 12, § **16a**, § 16b eller kap 5 | X |
| IED slagtesvin |  | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) |  |
| IED fjerkræ |  | Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >15-75 DE UDEN tilladelse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risikoscore før tilsyn:** 3,47 | **Risikoscore efter tilsyn:** 3,47 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)** (ja/nej)**:** Nej | **Dato herfor**: - |
| **Antal markstakke: 1** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)** | | | | | | **Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)** | | | | | |
| OK | x | Ikke OK |  | Ikke relevant |  | Påbud | - | Forbud | - | Indskærpelse(-r) | - |

|  |
| --- |
| **Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**  Markstak var lige blevet skubbet sammen og stod uoverdækket. Oplaget overdækkes snarest.  Der er stadig ikke styr på håndtering af døde dyr – se mere herom i medsendte tilsynsbrev. |
|
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **KONTAKTOPLYSNINGER** | |
| **Ejers tlf.:** 86336410 | **Ejers mail:** lars@frydensbjerg-kaysen.dk |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRODUKTIONAREALER** | | | |
| **Produktionsarealer - Bygninger** | | | |
| Bygn.nr | Navn | Areal (m2) | Bemærkning |
| 1 | Nord - drægtige |  |  |
| 2 | Syd - Løbe, fare1, fare 2, polte |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produktionsarealer - Tilladt** | | | | | | | |
| Bygn.nr | Afsnit | Areal (m2) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
| 1 | 1 | 1.292 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv |  | 17-05-2018 |  |
| 2 | 1 | 684 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |  | 17-05-2018 |  |
| 2 | 2 | 858 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |  | 17-05-2018 |  |
| 2 | 3 | 116 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv |  | 17-05-2018 |  |
| 2 | 4 | 651 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |  | 17-05-2018 |  |
| 2 | 5 | 348 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |  | 17-05-2018 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produktionsarealer - registreret** | | | | | |
| Bygn.nr | Afsnit | Areal (m2) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem |  |
| 1 | 1 | 1.292 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv | Alle produktionsarealer var i brug |
| 2 | 1 | 684 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |
| 2 | 2 | 858 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |
| 2 | 3 | 116 | Slagtesvin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv |
| 2 | 4 | 651 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |
| 2 | 5 | 348 | Søer, diegivende | Kassestier, delvis spaltegulv |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GØDNINGSBEHOLDERE** | | | | | | |
| **Gyllebeholder 1** | Størrelse: | 5000 **m3** | Etableret: | 2006 | Beh.kontrol: | 08.11. 2016 |
| Flydelag: | 100 **%** | Dykket indløb: | Ja | Logbog: | OK |
| **Gyllebeholder 2** | Størrelse: | **m3** | Etableret: |  | Beh.kontrol: |  |
| Flydelag: | **%** | Dykket indløb: |  | Logbog: |  |
| **Anden overdækning** | Beholder nr.: |  | Hvilken: |  | | |
| **Ajlebeholder 1** | Størrelse: | **m3** | Etableret: |  | Beh.kontrol: |  |
| **Gyllekanaler:** 350 **m3** | | | **Fortank:** 25 **m**3 | | | |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beskrivelse af overførsel af gylle** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkning** |
| **Er indløb dykket?** | X |  |  |
| **Er indløb sikret mod tilbageløb?** | X |  |  |
| **Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?** |  | X |  |
| **Er der spjæld fra beholder til fortank?**  (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | X |  |
| **Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?**  (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |  |  | Ikke relevant |
| **Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?**  (Kan fraviges ved manuel overvågning) |  |  | Overførsel sker med sugekran |
| **Er pumper forsynet med afbryder?** |  |  |  |
| **Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?** |  |  |  |
| **Er hovedtavle aflåst?** |  |  |  |
| **Er der påfyldningsalarm?** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSISTERENDE BEHOLDERE** (over 100 m3)  Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012  (Risikoområde betyder at terrænet skråner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø) | | |
|  | **Ja** | **Nej** |
| **Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller *nærmere* til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)?**  Så skal beholderen være udstyret med et alarmsystemOG der skal etableres en beholderbarriere**.**  I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse. |  | X |
| **Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men *over* 100 m fra vandløb eller sø (areal > 100 kvm)?**  Så skal beholderen være udstyret med et alarmsystem OG der skal etableres en terrænændring der kan tilbageholde mindst 25 m3 gylle. |  | X |
| **Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)?**  Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem. |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPBEVARINGSKAPACITET**  (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) | | | |
| FLYDENDE GØDNING | | | |
| **Samlet opbevaringskapacitet:**  5375  **m3** | | **Samlet produktion af gylle:**  5340 | |
| **Kapacitet f. flydende gødning:** 12 **mdr.** | | **Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?** | |
| **Bemærkning:** | | | |
| FAST GØDNING | | | |
| **Størrelse af møddingsplads:**  **m3** | | **Samlet produktion af fast gødning:** \* **m3** | |
| **Kapacitet f. fast gødning:**   **mdr.** | | **Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?** | |
| **Bemærkning:** \*Dybstrøelse lægges i markstak. | | | |
| **OPBEVARING PÅ MARK** | | | |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der markstak / Ensilagestak?** | X |  |  |
| **Er der markmødding?** |  | X |  |
| **Hvad består oplaget af?**  (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) | | Dybstrøelse | |
| **Er tørstof% over 30?**  (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) | X |  |  |
| **Er der luft- og vandtæt overdækning?**  (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket) |  | X | Oplaget var netop skubbet sammen, og endnu ikke overdækket |
| **Kan tagvand el. overfladevand tilledes?** |  | X |  |
| **Cirkuleres Markstakken?** | X |  |  |
| **Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?** |  | X |  |
| **Er afstandskrav overholdt?**  (- Gælder også wrap og høballer)  (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) | X |  |  |
| **Bemærkninger:** | | | |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miljørisikovurdering | | |
| **Dato for vurdering** | 14.11.2018 |  |
| 1. **Miljøledelse** | 5 | Score 1: EMAS/ISO  Score 3: Miljømål  Score 5: Ingen |
| 1. **Regelefterlevelse** | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn:  Score 1: 0  Score 3: 1  Score 5: 2 eller flere |
| 1. **Oplagret gødning** | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak:  Score 1: Ingen  Score 3: 1-2  Score 5: 3-4 af de nævnte |
| 1. **Størrelse** | 5 | Score 1: Højst 75 DE  Score 3: 75-250 DE  Score 5: over 250 DE |
| 1. **Sårbarhed** | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter   > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur  Ikke i NFIO   >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter   300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur   Ikke i NFIO   50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter   < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur   I NFIO   < 50 meter til nabo |
| **Samlet score** |  |  |