|  |  |
| --- | --- |
| LANDBRUGSTILSYN  Syddjurs Kommune | |
| **Tilsynsadresse**: Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte | **Dato for tilsyn**: 17-06-2020 |
| **Ejer**: Peter Pedersen. | **Tidsforbrug på ejd**.: 30 min |
| **CVR nr**.: 84730513 | **Dato for forrige tilsyn**: 22-05-2020 |
| **CHR nr**.: 92426 | **Tilsynsførende**: Marie |
| **Betaler:**  Peter Pedersen.  Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte |
| **Tilstede ved tilsynet**: Peter |
| **Andre ejendomme:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** | Prioriteret tilsyn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tilsynskampagne:** | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Der er ført tilsyn med (sæt x):** | | | |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald |  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke |  |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |  |
| Spildevand-/afløbs |  | Andet |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type af husdyrbrug:** | § 12 nr. 2) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg). |
| **Kategori**: 1a | H § 12 nr. 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risikoscore før tilsyn:** 4,67 | **Risikoscore efter tilsyn:** 4,07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)** (ja/nej)**:** | | Ja |
| **Dato** | **Håndhævelsestype** | **Kommentar** |
| 27-08-2020 | Indskærpelse | Manglende dokumentation for overholdelse af vilkår |

|  |  |
| --- | --- |
| **Antal markstakke:** | 0 |

|  |
| --- |
| **Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**  Vær opmærksom på at de 2 gyllebeholdere uden teltdug skal have udført **beholderkontrol i 2021**.  Vær opmærksom på at registrere den korrekte gulvtype i gødningsregnskabet – se mere herom i tilsynsbrevet. |
|
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **KONTAKTOPLYSNINGER** | |
| **Ejers tlf.:** 40582977 / 86 39 84 25 | **Ejers mail:** sjoerup8581@gmail.com |

|  |
| --- |
| **DYREHOLD/ PRODUKTION** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilladt produktion:** § 12 miljøgodkendelse fra 2009 + tillæg i 2016 + tillæg i 2017 | | | | **Tilladelsesdato**: 08-07-2016 | | | |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal sti-pladser | | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
| Årssøer | Fare st., kassesti, delvis sp. | 485 | 115 | | 33,07 | Antal fravænnede 28,8 | Fravænningsvægt 7,2 |
| Årssøer | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 485 | 383 | | 77,16 | Antal fravænnede 28,8 | Fravænningsvægt 7,2 |
| Slagtesvin(egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 50-75% fast + 25-49% fast | 10.900 | 1.440 | | 296,10 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 110,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 10.900 | 1.600 | | 50,51 | Fravænningsvægt: 7,1 | Afgangsvægt: 31,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Samlet antal DE:** 456,84 | **Antal DE nu:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registreret produktion:** Gødningsregnskab 18-19 | | | | **Dato for registrering**: 01.08.2018-31.07.2019 | | | |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal sti-pladser | | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 2.971 |  | | 84,66 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 113,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 9.100 |  | | 42,87 | Fravænningsvægt: 6,7 | Afgangsvægt: 31,0 |
| Årssøer | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 500 |  | | 79,53 | Antal fravænnede 32,2 | Fravænningsvægt 6,7 |
| Årssøer | Fare st., kassesti, delvis sp. | 500 |  | | 34,08 | Antal fravænnede 32,2 | Fravænningsvægt 6,7 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 5.127 |  | | 154,97 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 116,9 |

|  |
| --- |
| **Samlet antal DE:** 396,11 |

Tilsynskommentar

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er produceret for mange årssøer samt for høj afgangsvægt på slagtesvin/polte – se mere herom i tilsynsbrevet. |

|  |
| --- |
| **OPBEVARINGSANLÆG** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beholdere** | | | | | | |
| Type | Byggedato | Kontroldato | Areal (m²) | Vol  (m³) | Interval 5/10 | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 10-06-2011 | 700 | 3.000 | 10 | Skal have udført beholderkontrol **senest d. 10. juni 2021** |
| Gyllebeholder | 01-01-2005 | 10-06-2011 | 0 | 3.200 | 10 | Skal have udført beholderkontrol **senest d. 10. juni 2021** |
| Fortank til gyllebeholder | 01-01-1988 |  | 0 | 20 |  |  |
| Gyllekanaler | 01-01-1988 |  | 0 | 600 |  |  |
| Gyllebeholder | 01-07-2017 |  |  | 5.000 | 10 | Teltdug |

|  |
| --- |
| Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Al gyllen blandes |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.** | **Ja** | **Nej** |
| **Er logbog udfyldt korrekt?**  Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m2 (10 m i diameter) | X |  |
| **Er indløb dykket?**  (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder) | X |  |
| **Er indløb sikret mod tilbageløb?** | X |  |
| **Er der spjæld fra beholder til fortank?**  (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | X |
| **Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?** | X |  |
| **Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?**  (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) | Ikke relevant | |
| **Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?**  (Kan fraviges ved manuel overvågning) |
| **Er pumper forsynet med afbryder?** |
| **Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?** |
| **Er hovedtavle aflåst?** |
| **Er der påfyldningsalarm?** |

Tilsynskommentar

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vær opmærksom på at de 2 gyllebeholdere uden teltdug skal have udført beholderkontrol i 2021. |

|  |
| --- |
| **Pladser (ensilage og mødding)** |

Tilsynskommentar

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er ingen ensilage- eller møddingsplads på ejendommen. |

|  |
| --- |
| **OPBEVARINGSKAPACITET**  (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Flydende gødning** | |
| **Samlet opbevaringskapacitet i m3:** | 11.820 |
| **Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m3:** | 10.356 |
| **Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:** | 13,69 |
| **Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:** | 15,90 |

|  |
| --- |
| **GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER** |

Tilsynskommentar

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er ingen gødningsopbevaringsaftaler. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPBEVARING PÅ MARK** | | |
|  | **Ja** | **Nej** |
| **Er der markstak / ensilagestak?** |  | X |
| **Er der markmødding?** |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV. | |
| **Type godkendelse:**  § 12 miljøgodkendelse  **Dato:** 2009 + tillæg i 2016 + tillæg i 2017 | **Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:** |
|  | 19. Den totale mængde P ab dyr skal for *slagtesvinene* være mindre end 6593 kg P pr. år. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen (bilag 5) overholdes. Vilkåret gælder for samtlige slagtesvin/polte på ejendommen.  20. Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en  effektivitetskontrol (e-kontrol):  - Antal producerede polte/slagtesvin  - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt)  - Foderforbrug pr. kg tilvækst  - Gennemsnitligt indhold af fosfor pr FE i de anvendte blandinger i foderet til poltene. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MILJØRISIKOVURDERING | | |
| **Dato for vurdering** | 27-08-2020 | |
| 1. **Miljøledelse** | 5 | Score 1: EMAS/ISO  Score 3: Miljømål  Score 5: Ingen |
| 1. **Regelefterlevelse** | 3 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn:  Score 1: 0  Score 3: 1  Score 5: 2 eller flere |
| 1. **Oplagret gødning** | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak:  Score 1: Ingen  Score 3: 1-2  Score 5: 3-4 af de nævnte |
| 1. **Størrelse** | 5 | Score 1: Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år  Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| 1. **Sårbarhed** | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter   > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)  Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde   >100 meter til nabo  Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter   300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)  Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde  50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter   < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)  I Nitratfølsomt indvindingsområde  < 50 meter til nabo |
| **Samlet score** | 4,07 |  |