|  |
| --- |
| LANDBRUGSTILSYNSyddjurs Kommune |
| **Tilsynsadresse**: Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte  | **Dato for tilsyn**: 22. maj 2019 |
| **Ejer**: Peter Pedersen. | **Tidsforbrug på ejd**.: 30 min |
| **CVR nr**.: 84730513 | **Dato for forrige tilsyn**: 30. maj 2018 |
| **CHR nr**.: 92426 | **Tilsynsførende**: Marie |
| **Betaler:** Peter Pedersen.Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte |
| **Tilstede ved tilsynet**: Peter |
| **Andre ejendomme:** Laenvej 44, 8585 Glesborg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:**  | Basistilsyn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tilsynskampagne:** | X  |

|  |
| --- |
| **Der er ført tilsyn med (sæt x):** |
| Dyrehold/produktion | X  | Opbevaring og bortskaffelse af affald | X  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X  | Erhvervsmæssige olietanke | X  |
| Opbevaring-/håndtering af ensilage |  | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | X  |
| Spildevand-/afløbs | X  | Andet |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type af husdyrbrug:**   | **Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (Hl § 12, 2)** |
| **Kategori**: 1a  | IPPC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risikoscore før tilsyn:** 4,07 | **Risikoscore efter tilsyn:** 4,67 |

|  |
| --- |
| **Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)** (ja/nej)**:** Ja |
| **Dato herfor**: 23.08.2019 | **Håndhævelsestype:** Indskærpelser |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oplag:** Markstak  | **Antal**: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**  | **Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)** |
| OK |  | Ikke OK | X  | Ikke relevant |  | Påbud |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) | X  |

|  |
| --- |
| **Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:** Der er produceret slagtesvin (polte) med en for høj afgangsvægt – se mere i tilsynsbrevetFoderforbrug pr. kg tilvækst kan ikke dokumenteres og derved kan foderkorrektionen ikke udregnes – se mere i tilsynsbrevet. |
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **KONTAKTOPLYSNINGER** |
| **Ejers tlf.:** 40582977 / 86 39 84 25 | **Ejers mail:** sjoerup8581@gmail.com |

|  |
| --- |
| **DYREHOLD/ PRODUKTION** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tilladt produktion:** § 12 godkendelse (juni 2015) + tillæg (juli 2016) + tillæg 2 (april 2017) | **Tilladelsesdato**: 08-07-2016 |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 485 | 115 | 33,07 | Antal fravænnede 28,8 | Fravænningsvægt 7,2 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 485 | 383 | 77,16 | Antal fravænnede 28,8 | Fravænningsvægt 7,2 |
| Slagtesvin (egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 10.900 | 1.440 | 296,10 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 110,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 10.900 | 1.600 | 50,51 | Fravænningsvægt: 7,1 | Afgangsvægt: 31,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Samlet antal DE:** 456,84 | **Antal DE nu:**  |
| **Tilsynskommentar:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Registreret produktion:** Gødningsregnskab | **Dato for registrering**: 01.08.2017-31.07.2018 |
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |
|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 2.602 |  | 70,68 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 110,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 9.530 |  | 44,71 | Fravænningsvægt: 6,8 | Afgangsvægt: 31,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 485 |  | 77,00 | Antal fravænnede 31,4 | Fravænningsvægt 6,8 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 485 |  | 33,00 | Antal fravænnede 31,4 | Fravænningsvægt 6,8 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 5.050 |  | 161,83 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 121,0 |

|  |
| --- |
| **Samlet antal DE:**  387,22 |
| **Tilsynskommentar:** Der er produceret slagtesvin (polte) med en for høj afgangsvægt – se mere i tilsynsbrevet. |

|  |
| --- |
| **GØDNINGSBEHOLDERE**  |
| **Type** | **Bygge-dato** | **Kontrol-dato** | **Vol****(m³)** | **Overdæk****(m²)** | **Interval** | **Bemærkning** |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 10-06-2011 | 3.000 | Flydelag | 10 |  |
| Gyllebeholder | 01-01-2005 | 10-06-2011 | 3.200 | Flydelag | 10 |  |
| Fortank til gyllebeholder | 01-01-1988 |  | 20 |  |  |  |
| Gyllekanaler  | 01-01-1988 |  | 360 |  |  | inkl. nye stalde |
| Gyllebeholder | 01-07-2017 |  | 5.000 | Teltdug | 10 |  |

|  |
| --- |
| Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej |
| Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkning** |
| **Er logbog udfyldt korrekt?**Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m2 (10 m i diameter) | X  |  | For begge gyllebeholdere uden telt |
| **Er indløb dykket?** | X  |  |  |
| **Er indløb sikret mod tilbageløb?** | X  |  |  |
| **Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?** |  | X  |  |
| **Er der spjæld fra beholder til fortank?** (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) |  | X  |  |
| **Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?**(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |  |  | Overføres med sugekran af maskinstation |
| **Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?** (Kan fraviges ved manuel overvågning) |  |  | Ikke relevant |
| **Er pumper forsynet med afbryder?** |  |  | Ikke relevant |
| **Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?** |  |  | Ikke relevant |
| **Er hovedtavle aflåst?** |  |  | Ikke relevant |
| **Er der påfyldningsalarm?** |  |  | Ikke relevant |
| **Bemærkninger:**  |
|

|  |
| --- |
| **MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING** |
| Type | Byggedato | Areal (m²) | Vol(m³) | Overdæk(m²) | Bemærkning |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?** |  |  |  |
| **Er der hældning på min. 3% mod afløb?** |  |  |  |
| **Afløb fører til lovlig beholder?** |  |  | Opsamlingsbeholders kapacitet (m3): |
| **Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?**(tilsvarende kan tillades) |  |  |   |
| **Er rand eller sidemur ren for mødding?** |  |  |   |
| **Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?** |  |  |   |
| **Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?** |  |  |  |
| **Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?** |  |  |   |
| **Er der overdækning?** Undtagelse ved: * daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem
* udlæg i gødningskegle
* ved nedpløjning inden for 1 uge
 |  |  |  |
| **Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?** |  |  |   |
| **Bemærkninger:** Ingen møddingsplads på ejendommen |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER** |  |
| **Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:**  | Nej |
| **Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:**  | Nej |
| **Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?**  |  |
| **Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?** | Nej |
| **Bemærkninger:**  |

|  |
| --- |
| **OPBEVARINGSKAPACITET** (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03) |
| FLYDENDE GØDNING |
| **Samlet opbevaringskapacitet i m3:**  11.800  | **Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m3:** 10.350  |
| **Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:**  12+  | **Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:** 16,02  |
| **Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?** Beregnet af kommunen |
| **Bemærkning:** |
| FAST GØDNING |
| **Størrelse af møddingsplads i m3:**  | **Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m3:**  |
| **Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:**  | **Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:**  |
| **Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?**  |
| **Bemærkning:** Ingen fast gødning |

|  |
| --- |
| **OPBEVARING PÅ MARK** |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der markstak / Ensilagestak?** |  | X  |  |
| **Er der markmødding?** |  | X  |  |
| **Hvad består oplaget af?** (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) |  |
| **Er tørstof% over 30?**(For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) |  |  |  |
| **Er der luft- og vandtæt overdækning?** |  |  |  |
| **Kan tagvand el. overfladevand tilledes?** |  |  |  |
| **Ligger markstakken på et omdriftsareal?** |  |  |  |
| **Cirkuleres Markstakken?** |  |  |  |
| **Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?** |  |  |  |
| **Er afstandskrav overholdt?**(Gælder også wrap og høballer) * 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej
* 30 m til naboskel
* 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning
* 50 m til almen vandforsyning
 |  |  |  |
| **Bemærkninger:**  |
|
|

|  |
| --- |
| **BORING** |
| **Er der vandforsyning fra vandværk?**  Ja, Sjørup Vandværk |
| **Er der egen boring (ja/nej)?**  Nej |
| **Er der markboring (ja/nej)?** Ja, 3 stk. |

|  |
| --- |
| **SKADEDYR** |
| **Bekæmpes fluer (hvordan)?** Rovfluer |
| **Opbevares foder utilgængeligt for rotter?** Foder opbevares i fodersække og fodersiloer – der er erhvervsordning med Rovfluen ApSSåfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). |

|  |
| --- |
| **SPILDEVAND** |
| **Hvor rengøres maskiner?** | På vaskeplads |
| **Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?** | Ja, til gyllebeholder |
| **Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?** | Nej  |
| **Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?** | Ja, beton |
| **Er afstandskrav for vaskeplads overholdt?*** 50 m til vandløb og sø
* 50 m til almen drikkevandsforsyning
* 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009
 | Ja |
| **Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:** |  Ikke relevant |
|
| **Bemærkninger:**  |

|  |
| --- |
| **OPBEVARING AF AFFALD MV.** |
|  | **Regler** | **Bemærkninger** |
| **Kanyler:** | I hård plast eller glas. | I de gule spande |
| **Spildolie:**(Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | I tromler i maskinhuset |
| **Kemikalier:** | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.  | I maskinhuset i aflåst rum |
| **Medicin:** | Aflåst / utilgængeligt | I aflåst køleskab |
| **Døde dyr:** | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Ved gyllebeholderen i container og under kadaverkappe |
| **Bemærkninger:**  |
|

|  |
| --- |
| **BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.** |
|  | **Regler** | **Bemærkninger** |
| **Plast, papir mv.:** | Genbrugsplads | Erhvervsaftale med Hatting Agro, opbevares i container |
| **Kanyler:** | Farligt affald på genbrugsplads | Hatting Agro |
| **Spildolie:**  | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Afleveres på maskinstation |
| **Kemikalier:** | Genbrugsplads mod kvittering | Genbrugsplads |
| **Medicin:** | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering | Dyrlæge |
| **Døde dyr:** | Inden for 24 timer eller på køl/frost  | DAKA |
| **Bemærkninger:**  |
|

| **ERHVERVSMÆSSIGE OLIETANKE** |
| --- |
| Fabr.år | Fabr.nr. | Klassifikation | Type nr. | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
| 1989 | SB-600/81 |  | 421071 | Dieselolie | 1500 L | Indendørs | 2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):** | X |  |  |
| **Overfyldningsalarm:** | X |  |  |
| **Underlag\*:** |  |  | Beton |
| **Risiko for tilløb til afløb:** |  | X  |  |
| **Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:** |  | X  |  |
| **Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:** |  | X  |  |
| \* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på ”tæt underlag”. Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. |
| **Bemærkninger:** Olietanken skal sløjfes i indeværende år – se mere herom i tilsynsbrevet. |

|  |
| --- |
| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV. |
| **Type godkendelse:** § 12 miljøgodkendelse med 2 tillæg | **Dato:** 2015 + 2016 + 2017 |
| **Vilkår der er kontrolleret:**Alle ejendommens vilkår er kontrolleret.**Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:**Vilkår 6 (tillæg 2 fra 2017):*Vedr. dyreholdet – antal og vægtgrænser.*Vilkår 19 (tillæg fra 2016): *Den totale mængde P ab dyr skal for slagtesvinene være mindre end 6593 kg P pr. år. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal korrektionsligningen overholdes. Vilkåret gælder for samtlige slagtesvin/polte på ejendommen*.Vilkår 20 (tillæg fra 2016):*Følgende produktionsparametre skal kunne dokumenteres, f.eks. via gødningsregnskabet eller en effektivitetskontrol (e-kontrol):**Antal producerede polte/slagtesvin**Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt)**Foderforbrug pr. kg. Tilvækst**Gennemsnitlig indhold af fosfor pr. FE i de anvendte blandinger i foderet til poltene.* |

|  |
| --- |
| MILJØRISIKOVURDERING |
| **Dato for vurdering** | 22-07-2019 |
| 1. **Miljøledelse**
 | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen  |
| 1. **Regelefterlevelse**
 | 5 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| 1. **Oplagret gødning**
 | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| 1. **Størrelse**
 | 5 | Score 1: Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/årScore 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| 1. **Sårbarhed**
 | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter  > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde  >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter  300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til naboScore 5: Vandløb < 100 meter  < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| **Samlet score** | 4,67 |  |