

**BEREDSKABSPLAN** – Instruks ved uheld

Adresse: Pindstrupvej 5, 9240 Nibe

**Brand- og evakueringsinstruks**

**Ved store uheld: Ring altid 112**

**Udslip af gylle**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontakt på bedriften: |  |
| Kjeld | 40 83 72 35 |
| Frederik | 22 90 45 59 |
|  |  |
| Falck | 70 10 20 30 |
| Kommunen | 99 31 20 00 |
| Lægevagt | 70 15 03 00 |
| Tandlægevagt | 40 51 51 62 |
| Landbocenteret | 96 35 11 11 |
| Dyrlæge | 96 98 28 51 |
| Foderstofforretning | 33 68 73 00 |
| Elektriker | 98 35 16 55  20 12 36 55 |
| Smeden/VVS | 98 35 17 29 |
| Delaval malkeanlæg | 40 38 26 55 |
| SD Kjærsgård | 70 22 57 00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

På bedriften er der følgende oplag af brandfarligt materiale:

Olie

Dieseltank

Kemikalier

Halm

Handelsgødning

Trykflasker (gas o.l.)

Brandfarligt materiale er markeret på oversigtskortet

**Krav til beredskabsplanen**

Beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte og udleveres til indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, o.l.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig.

**Beredskabsplanen er udarbejdet:**

**Januar 2022**

**Revideret uden ændringer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Revideret uden ændringer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Revideret uden ændringer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Revideret uden ændringer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder er noteret på oversigtskortet

**Vand:**

Hovedhane sidder: i brønden lige ved indkørslen til

ejendommen

Stophaner sidder:

* I teknikrum
* I gl. ungdyrstald, i den sydlige ende mellem kælvningsboks og spalteareal, under dæksel i gulvet

**Elektricitet:**

Hovedafbryder/eltavle sidder: I teknikrum

Nye sikringer opbevares: oven på eltavlen

Der bruges også automatsikringer

**Strømsvigt**

1. Ved strømsvigt på over ca. 2 timer, ring til elektriker og forhør om varigheden af udfaldet
2. Eventuelt iværksæt opstart af nødstrømsgenerator placeret ved eltavlen. Generatoren er traktordrevet og kobles på nettet vha. stik som er placeret ved eltavlen. Traktoren køres til porten lige nord for kontoret.

**Brandfarligt oplag på bedriften**

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp

1. Tilkald brandvæsenet - **RING 112** - oplys:

* Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
* Hvad der er sket og at det er en gårdbrand
* Er der tilskadekomne - hvor mange
* Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er indespærret.

1. Kontakt ejer af bedriften

1. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier

**Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet**

Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

1. Modtag brandvæsenet og udlever denne beredskabsplan og oplys:

* Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
* Hvor det brænder
* Brandens omfang
* Hvor der er adgangsveje

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Brandslukkere for hver 30 m. i alle bygninger

Traktor med frontskovl/læsser e.l.

Sprinkleranlæg

Andet:

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

1. Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.
2. Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden.
3. Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved held.
4. Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og øjenskyllemiddel til rådighed

**Transport af bekæmpelsesmidler**

**Kemikalie- og olieinstruks**

1. Ved større overløb af kemikalier og olie –

**RING 112** – oplys:

* Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
* Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
* Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring

Alarmcentralen alarmerer Kommunes Beredskab

Beredskabet tilkalder miljøvagten, hvis det skønnes nødvendigt

**Ved mindre spild hvor der ikke er akut risiko for skade på natur eller miljø, kan kommunens miljøafdeling kontaktes inden for kommunens normale åbningstid.**

1. Kontakt kommunen
2. Kontakt ejer af bedriften

1. Hvis Forsøg opdæmning for at undgå, at kemikalier eller olie løber til Vøvlbæk. Opdæmning kan foretages med jord, bigballer eller lignende afhængig af mængde og art.
2. Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne plan sammen med kortmaterialet

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Frontlæsser i foderlade

Rendegraver

Halmballer i foderlade

Andet:

Ved olietanken findes der

Savsmuldspakker

Kattegrus

der kan benyttes til at opsuge spildte væsker

**Hovedafbrydere og stophaner**

1. Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken - **RING 112** - oplys:

* Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
* Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
* Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring

Alarmcentralen alarmerer Kommunes Beredskab.

Beredskabet tilkalder miljøvagten, hvis det skønnes nødvendigt

**Ved mindre spild, hvor der ikke er akut risiko for skade på natur eller miljø, kan kommunens miljøafdeling kontaktes inden for kommunens normale åbningstid.**

1. Kontakt ejer af bedriften
2. Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til Vøvlbæk. Opdæmning kan foretages med jord, bigballer eller lignende afhængig af mængden af gylle. Hvis gyllen er løbet til bækken laves opdæmning med bigballe.
3. Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne plan sammen med kortmaterialet

På ejendommen findes der følgende materiel som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Halmballer i foderlade

Frontlæsser i foderlade

Rendegraver

Andet:

**OVERSIGTSKORT**

**Tegnforklaring**

1. Slukningsmateriel sidder pr. 30 m.

2. Kemikalielager

3. Diesel/olietanke

4. Teknikrum med

- Hovedeltavle

- Stophane

- Nødgenerator

5. Hovedhane vand

6. Afløb fra ensilageplads

7. Foderlade

8. Gasflasker

9. Udløbspunkter drænvand

10. Barriere ved gylleudslip

* Flugtveje for dyr
* Fald fra gyllebeholdere

