

|  |  |
| --- | --- |
| **Journalnr.:** | 24/2477 |

**Tilsynsrapport**

###### for landbrugstilsyn den 12-06-2024

**Lykke Andersen I/S**

Tolstrupvej 6, Tolstrup, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn: Per Lykke Andersen, ejer

Jesper Lykke Andersen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:  
Dyrehold/produktion   
Gødningsopbevaring   
Ensilageopbevaring   
Affaldshåndtering   
Olieprodukter   
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet? Ja

Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 29814

CVR nr.: 30212185

P nr.: 1012997325

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 23. februar 2015

Godkendte/tilladte dyreenheder: 311,85 DE

**Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norddjurs Kommune[www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk)

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

Retsinformation (lovgivning)[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

Centrale husdyrregister [www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

Seneste håndhævelser

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Type | Kommentar | Status |
| 12.06.2024 | Henstilling | Gyllebeholderen på Tolstrupvej 6 skal meldes ude af drift | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  | 11.000 | 1 årsko | 160 | 232,60 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 5 | 1 årsdyr | 34 | 8,90 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 0 | 5 | 1 årsdyr | 16 | 4,19 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 10 | 25 | 1 årsdyr | 98 | 48,25 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 5 | 10 | 1 årsdyr | 50 | 16,60 |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 40 | 60 | 1 produceret | 100 | 1,31 |

Registreret produktion

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) | 160,00 | 232,60 | 112 | 177,51 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 34,00 | 8,90 | 30 | 8,10 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race | 16,00 | 4,19 |  |  |  |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 98,00 | 48,25 | 72 | 31,68 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race | 50,00 | 16,60 |  |  |  |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race | 100,00 | 1,31 | 43 | 1,06 | Ja |
| Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race |  |  | 1 | 0,56 | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | Miljøgodkendelsen af 23. februar 2015 |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I miljøgodkendelsen fra 2015 er der ansøgt til etablering af et nyt staldafsnit i forlængelse af kostalden med plads til 60 stk. årskøer og 42 stk. ungdyr. Eftersom stalden ikke er etableret, bortfalder tilladelsen til 60 stk. årskøer og 42 stk. ungdyr, og det gældende dyrehold fremgår af skemaet ovenfor (Gældende godkendelse til dyrehold).  I overstående skema (Registeret produktion) ses dyreholdet i planåret 2022/2023. Jf. miljøgodkendelse fra 2015 er der ikke tilaldelse til tyrekalve (6 mdr.- slagtning, tung race). Kommunen anser dette som en bagatel, men forholdene kan med fordel tilrettes i en eventuel nu godkendelse.  I forbindelse med med tilsynet er gødningsregnskabet for de tre seneste planår gennemgået. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Logbog for gyllebeholder på Tolstrupvej 10:  Logbog for gylleebholder på Kirke alle 6:  Logbog over flydelag på gylleebholderne føres hver måned. Aktivitet i beholderen noteres på skema 1, sammen med flydelagets tilstand.  Fra logbogen over flydelaget på gyllebeholderen på Kirke alle 6 fremgår det at beholderen er tom. Beholderen er ikke kontrolleret i forbindelse med tilsynet.  Fra miljøgodkendelsen fra 2015, skal beholderne på Tolstrupvej 6 anvendes til overfladevand fra ny ensialgeplads. Denne ensilageplads er ikke etableret. Beholderen står derfor med regnvand. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Møddingplads ved siden af gyllebeholderen på Tolstrupvej 10. Møddingplads med fastbund og afløb til gyllebeholder. Afløbet er holdt frit så der er fri passage til afløbet. Møddingestak overdækket. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Beholder Tolstrupvej 10: Beholder med dykket indløb i fin stand. Ingen fastmonteret pumperør.  Beholder Tolstrupvej 6: Beholder ikke i brug. Beholder Kirke alle 6: Beholder tom. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Beholder Tolstrupvej 10: Tømning var igang på tidspunktet for miljøtilsynet.  Beholder Tolstrupvej 6: Beholderen tom  Beholder Kirke alle 6: Beholderen har ikke været i brug i 10år og den er derfor fyldt med regnvand. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Beholderen på Tolstrupvej 10 er beliggende 84m fra sø. Norddjurs kommune har den 04.03.2024 vurderet at kravet om gyllealram frafalder grundet topografiske forhold. |
| L. Beholderkontrol | Beholder Tolstrupvej 10: Seneste beholderkotrol udført 2014. Beholderkontrol frekvens hver 5. år. Anmodet om beholderkontrol den 10.03.2024  Beholder Tolstrupvej 6: Senste beholderkontrol foretaget 1999. Beholderkontrolfrekvens hvert 10. år. Se bemærkninger hertil i tilsynsbrevet.  Beholder Kirke Alle 6: Seneste beholderkontrol udført 2014. 10 års beholderkontrol frekvens. Der er anmodet om beholderkontrol den 10.03.2024. |
| M. Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Plansiloer godkendt i godkendelse fra 2015. Ikke opført godkendelse frafaldet (Mere end 6 år). |
| N. Markoplag | Ensilage opbevares i markstakke. På tilsynstidspunktet var der 4 markstakke.  Ingen markstakke med mødding. |
| O. Vaskeplads og spildevand | Vask af maskiner foregår på møddingplads ved siden af gyllebeholder. Møddingpladsen er med fast bund og afløb til gyllebeholder. |
| P. Dieseltanke | Ingen tanke regiseret i BBR på nr. 10.   Tolstrupvej 6: 2500l nedgravet fyringsgasolie tank fra 1999. Holdbarhed 40 år |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen spildolie.  Adblue opbevaret på fastbund uden afløb i maskinhus. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares aflåst. |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Animalsk affald (døde dyr): Afhentes af DAKA. Opbevares på spalter og under plast.  Beskidt landbrugsplast afleveres i Glatved behandslingsanlæg.  Farligt affald: kanyler/ kemidunke med faresignaler afleveres på genbrugsstationen. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Kommunale ordning  Fluebekæmpelse: anvender strøpulver og mugger ud tit. |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

## Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

* Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
* Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
* Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
* Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
* Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af: Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk