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Tilsynsrapport
[bookmark: ind_inspec_real_act_date]for landbrugstilsyn den 24-06-2026

[bookmark: site_site_name]Lars Vestergaard Jakobsen ApS
Rødeled Vej 23, 8500 Grenaa

[bookmark: site_site_address][bookmark: site_postal_codes_id][bookmark: postal_codes_postal_codes_name] 

Til stede ved tilsyn:		Lars Vestergaard Jakobsen 
			Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune


Tilsynstype:		Prioriteret tilsyn. Der er ført tilsyn med:
IE-særregler 
Opbevaring af husdyrgødning

Var tilsynet varslet?		Nej
Baggrund for tilsynet:	Miljørisikovurdering


CHR nr.:		111800
CVR nr.:		39673150
P nr.:			

Landbrugstype:		
H § 16 a, stk 2 nr. 2: Slagtesvinehold IED
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Kategori 1a

Nyeste godkendelse:			20.12.2023
Godkendt produktionsareal:		6.123 m2

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.
Vil du vide mere
Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 
(vejledninger mv.)	www.sgav.dk 
Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk
Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk

Kontrolpunkter
Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:
	Kontrolpunkt
	Bemærkning

	Logbog for gyllebeholder
	Der føres logbog over flydelagets tilstand i den lille beholder uden teltoverdækning. Aktiviteter noteres ligeledes. Beholderen tømmes ca. en gang om måneden.

	Hyppig gylleudslusning (logbog)
	Der føres hyppig gylleudslusning hver 7. dag. Der føres logbog over hyppig gylleudslusning.

	Årlig indberetning - miljøledelse, logbøger, kontroller og fodringskrav
	På tilsynet blev IE-indberetningen for 2025 gennemgået.

Miljøteknologi
Luftrensningssystem
Der udføres service ca. hvert kvartal.
Der føres logbog over skift af filtre mv. (føres i app).
Ledningsevnen må maksimalt være 6 mS/cm. Ledningsevnen på anlægget i stald 1 og 2 var ved tilsynet 2,5 mS/cm. Anlægget er fuldrensende og renser 100 % af luften. 
Tryktabet ikke oplyst. Se tilsynsbrev. 

Mangler at oplyse ledningsevne og tryktab i stald 3 og 4. Anlægget renser 50 %. Se tilsynsbrev. 


Miljøledelsessystem
Der er fastsat et miljømål om indkøb af mere lokalt korn. Før miljøindsatsen blev der ikke indkøbt lokalt korn, mens der nu udelukkende indkøbes lokalt korn. Norddjurs Kommune vurderer derfor, at der er påvist årlige forbedringer af miljøpræstationen, og husdyrbruget kan dermed betragtes som havende et velfungerende miljøledelsessystem.


Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse samt logbog for gennemførte kontroller
Der føres logbog for gennemførte kontroller af husdyrbruget med angivelse af dato for gennemførelse. På tilsynet blev det oplyst, at der ligeledes skal foreligge en plan for kontroller med angivelse af den forventede frekvens. Denne foreligger delvist og vil blive færdiggjort.


Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
Udskillelsen af kvælstof og fosfor reduceres via fasefodring og overvåges ugentligt.


Tilstrækkeligt oplæringsmateriale samt beredskabsplan blev fremvist.


	Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)
	Gyllebeholderen uden teltoverdækning var netop blevet tømt, og flydelaget var ved at blive dannet. Seneste beholderkontrol blev gennemgået uden fejl i 2024.

Gyllebeholderen på 4400 m³ (2004) havde lukket teltoverdækning. Seneste beholderkontrol blev udført i 2015. På tilsynet blev det oplyst, at beholderkontrollen er udført i 2025. Kommunen mangler dokumentation herfra. Se tilsynsbrev.

Gyllebeholderen på 4400 m³ (2011) havde lukket teltoverdækning. Seneste beholderkontrol blev udført i 2023 uden bemærkninger.

Den fjerde gyllebeholder, godkendt i miljøgodkendelsen af 20.12.2023, er ikke opført. Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at såfremt gyllebeholderen ikke opføres inden 6 år fra afgørelsens dato, bortfalder godkendelsen hertil.



Antal markstakke: 0
[bookmark: _Toc54669298]Konstateret jordforurening: Nej
Indberetning af egenkontrol: Se kontrolpunkt ” Årlig indberetning”   
Miljørisikovurdering
Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.
De 5 delparametre er:
· Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
· Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
· Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
· Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
· Sårbarhed (konsekvens 34 %)
Samlet risikoscore: 2,3
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