

|  |  |
| --- | --- |
| **Journalnr.:** | 24/2319 |

**Tilsynsrapport**

###### for landbrugstilsyn den 03-04-2024

**Sten Bilde**

Dæmningen 42A, Skarnæs, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn: Uffe Bilde

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:

Dyrehold/produktion

Gødningsopbevaring

Affaldshåndtering

Olieprodukter

IE-særregler

Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet? Ja

Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 95870

CVR nr.: 79086916

P nr.: 1002571013

Landbrugstype:

H § 12 stk 1, nr 2: Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler

IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)

Kategori 1a

Nyeste godkendelse: 25. marts 2015

Godkendte/tilladte dyreenheder: 350,30 DE

**Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norddjurs Kommune[www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk)

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

Retsinformation (lovgivning)[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

Centrale husdyrregister [www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

Seneste håndhævelser

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Type | Kommentar | Status |
| 03/04/2024 | Henstilling | Indløb knækket på den 1750 m3 store gyllebeholder. | Meddelt |
| 03/04/2024 | Henstilling | Utilstrækkeligt flydelag på den 1750 m3 store gyllebeholder, i forbindelse med tømning. | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 32 | 115 | 1 produceret dyr | 1.250 | 36,49 |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 32 | 115 | 1 produceret dyr | 1.250 | 36,49 |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 32 | 115 | 1 produceret dyr | 4.750 | 138,66 |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 32 | 115 | 1 produceret dyr | 4.750 | 138,66 |

Registreret produktion

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 1250,00 | 36,49 | 11.112 | 309,26 | Ja |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 1250,00 | 36,49 |  |  |  |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 4750,00 | 138,66 |  |  |  |
| Slagtesvin fra 32 til 107 | 4750,00 | 138,66 |  |  |  |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 12 miljøgodkendelse af 25. marts 2015. |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Gødningsregnskabet for planåret 2022/23 er indsat i overstående tabel. Antal dyreenheder mindre end det tilladte. Gødningsregnskabet for de tre seneste planår gennemgået. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Der føres logbog for flydelaget hver måned (Skema 1). Aktivitet i beholderen noteres ligeledes på skema 1. |
| D. Hyppig gylleudslusning (logbog) | Logbog over hyppig gylleudslusning føres. Gylleudslusning foretages hver 7. dag. |
| F. Årlig indberetning (kun IE-husdyrbrug) - miljøledelse, logbøger, kontroller og fodringskrav | I forbindelse med tilsynet er IE-dokumentationen indsendt den 19.02.2024 gennemgået. Kommunen har følgende bemærkninger til dokumentationen:   **ÅRLIG INDBERETNING** **Miljøledelsesystem** De opstillede miljømål er gennemgået. Da der endnu ikke er sket en årlig evaluering/gennemførte miljømål vurderes det, at der endnu ikke er påvist årlige forbedringer af miljøpræstationen, som er en forudsætning for, at husdyrbruget kan betragtes som havende et velfungerende miljøledelsessystem.  **Logbog for gennemførte kontroller** Logbog med dato for gennemførte kontroller mangler. Logbogen skal indeholde gennemførte kontroller af gyllebeholder, gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, varme-. køle- og ventilationssystem samt temperaturfølere, siloer og transportudstyr, udstyr til drikkevand. samt maskiner til udbringning af husdyrgødning.  **Dokumentation for overholdelse af fodringskrav** Foderrecept for fuldfoder til slagtesvin indsendt.  **PLANER M.V. SOM SKAL VÆRE UDARBEJDET** **Oplæringsmateriale** Plan over oplæringsprogram for personale indsendt. Oplæringsprogrammet gennemgår relevant lovgivning, Transport og udbringning af husdyrgødning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning - styring, samt reparation og vedligeholdelse af udstyr. Til oplæring anvendes oplæringsmateriale fra SEGES INNOVATION.  **Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget.** Plan indsendt. Indeholder plan for gyllebeholder, gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, siloer og transportudstyr, luftrensningssystemer, udstyr til drikkevand, samt maskiner til udbringning af husdyrgødning.  **Beredskabsplan** Beredskabsplan indsendt. Beredskabsplanen indeholder handlingsplaner for håndtering af forureningsulykker, dog mangler der en plan/kort over husdyrbruget med angivelse af drænsystem, vandkilder og spildevandskilder.  **SÆRREGLER OM ENERGIEFFEKTIV BELYSNING OG REDUKTION AF STØVMISSION**  Der er redegjort for hvordan bedriften vil optimere belysning (bl.a. ved udskiftning til LED). Der er ligeledes redegjort for hvordan bedriften arbejder med at reducere støvmissionen.  Overholdelse af IE-særreglerne skal fremover indsendes til kommunen på mail: landbrug@norddjurs.dk , medmindre de kontrolleres ved et tilsyn. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingplads. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 750 m3: - Dykket indløb i stykker - fastmonteret pumperør: intet  Gyllebeholder 5000 m3: - Dykket indløb: ok stand - fastmonteret pumperør: Intet  Gyllebeholder 1750 m3: - Dykket indløb: ok stand - fastmonteret pumperør: Intet |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Gyllebeholder 750 m3: flydelag tilstrækkelig (halm påført fornyelig) Gyllebeholder 5000 m3: flydelag tilstrækkeligt Gyllebeholder 1750 m3: flydelag utilstrækkeligt. Udbringning i gang.  I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Gyllebeholderne ligger mindre end 100 meter fra Sydkanalen, og der er krav om gyllealarm på alle beholderne. Alle tre beholdere er forsynet med gyllealarm. |
| L. Beholderkontrol | Beholderkontrol udført på alle beholdere i 2020. Igen bemærkninger. Beholderkontrol frekvens hver 5. år. Næste beholderkontrol skal udføres i 2025. |
| N. Markoplag | Ingen |
| O. Vaskeplads og spildevand | Ingen vaskeplads |
| P. Dieseltanke | 4000 l udendørs dieselolietank fra 2002. Olietanken er registeret i BBR.  Dieseltanken er opstillet på jævnt og stabilt underlag. |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Ingen opbevaring af olieprodukter. Disse opbevares på hovedbedriften Hammelevvej 2, 8500 Grenaa. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Ingen opbevaring af bekæmpelsesmidler. Disse opbevares på hovedbedriften Hammelevvej 2, 8500 Grenaa |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Animalsk affald (døde dyr): opbevares i hul ved vejkanten af ubefærdet grusvej.  Affald: affald afleveres i container på hovedbedriften Hammelevvej 2, 8500 Grenaa. Afhentes af HJS.  Farligt affald: kanyler opbevares i plastbøtte. OBS kanyler skal opbevares i kanylebox og afleveres på genbrugsstationen. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmpelse: Mortalin   Fluebekæmpelse: Fluegift |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Se afsnit ovenfor om IE-dokumentation.

## Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

* Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
* Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
* Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
* Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
* Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af: Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk