

|  |  |
| --- | --- |
| **Journalnr.:** | 24/3624 |

**Tilsynsrapport**

###### for landbrugstilsyn den 07-06-2024

**Benny Jørgensen**

Emmelevvej 6, Kastbjerg, 8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn: Benny Jørgensen, ejer

Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn. Der er ført tilsyn med:  
Dyrehold/produktion   
Gødningsopbevaring   
Ensilageopbevaring   
Affaldshåndtering   
Olieprodukter   
Evt. vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse

Var tilsynet varslet? Ja

Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 28623

CVR nr.: 18905876

P nr.: 1003602512

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75 og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

**Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norddjurs Kommune[www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk)

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

Retsinformation (lovgivning)[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

Centrale husdyrregister [www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

Seneste håndhævelser

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Type | Kommentar | Status |
| 07.06.2024 | Henstilling | Ensilageplads uden korrekt sidebegrænsning – må ikke anvendes | Meddelt |
| 07.06.2024 | Henstilling | Manglende beholderkontrol på gyllebeholder 240 m3 | Meddelt |

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Indgang | Udgang | Enhed | Antal dyr | DE |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) |  | 6.555 | 1 årsko | 152 | 147,37 |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 0 | 6 | 1 årsdyr | 39 | 7,80 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 18 | 25 | 1 årsdyr | 47 | 20,36 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 6 | 18 | 1 årsdyr | 80 | 25,02 |

Registreret produktion

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyretype | Tilladt antal dyr | Tilladt DE | Observeret | Observeret DE | I orden |
| Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM) | 152,00 | 147,37 | 148 | 143,40 | Ja |
| Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM) |  |  | 2 | 2,54 | Nej |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer | 39,00 | 7,80 | 33 | 6,64 | Ja |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race |  |  | 0,2 | 0,03 | Nej |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 80,00 | 25,02 | 111 | 39,71 | Ja |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. Jersey og visse mindre racer | 47,00 | 20,36 |
| Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race |  |  | 1 | 0,27 | Nej |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race |  |  | 69 | 2,12 | Nej |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| A. Miljøgodkendelse /-tilladelse | Ingen godkendelse efter husdyrbrugloven. |
| B. Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | I overstående skema ses dyreholdet i planåret 2022/2023. Antallet af opdræt er større end det tilladte, herunder slagtekalve som ikke er godkendt i godkendelsen. Antal malkekøer færre end tilladt og det samlede antal DE er derfor lavere end det tilladte.  I forbindelse med tilsynet er gødningsregnskabet for de seneste tre planår gennemgået. Der ses ligeledes et højere opdræt end tilladt, men lavere antal DE grundet lavere antal malkekvæg end tilladt.  Fordelingen af dyr kan med fordel tilrettes i en eventuel nu godkendelse. Det oplyses på tilsynet at bedriften formentlig ophører 2025. |
| C. Logbog for gyllebeholder | Gyllebeholderen på 380 m3 har fast låg, derfor intet krav om logbog.  Logbog for gyllebeholder på 2100 m3: Logbog over flydelagets tilstand føres hver måned. Aktivitet i beholderen noteres på samme skema som flydelagets tilstand (Skema 1). Det fremgår fra logbogen at der blev kørt gylle ud dagen før tilsynet (den 6/6).  Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at flydelagets tilstand skal kontrolleres og noteres i logbogen senest 2 uger efter tømning og 7 dage efter omrøring/udbringning. |
| H. Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning) | Ingen møddingplads. |
| I. Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet) | Gyllebeholder 380 m3: fast låg  Gyllebeholder 2100 m3: beholderen have dykket indløb. Indløbet var i god stand. Ingen fastmonteret pumperør. |
| J. Fast overdækning på beholdere/flydelag | Gyllebeholder 2100 m3: Der blev kørt gylle fra beholderen dagen inden tilsynet (6/6). Flydelaget var næsten etableret. |
| K. Krav om gyllealarm og beholderbarriere | Krav om alarm på gyllebeholderen på 2100 m3. Det blev på miljøtlsynet oplyst at gyllealarmen ikke virker. Der er efterfølgende indsendt faktura for køb af ny gyllealarm. |
| L. Beholderkontrol | 380 m3 gyllebeholder: Beholderkontrol sidst udført 2012. Beholderkontrol frekvens hver 10 år. Se bemærkninger hertil i tilsynsbrevet.  Beholder 2100m3: beholderkontrolfrekvens hver 5. år. Beholderkontrol sidst udført marts 2024. |
| M. Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere) | Ensilage opbevares i markstakke, wrappaller samt plansilo.  Plansilo er ikke med godkendt sidebegrænsning. Der er kun en lille forhøjning ud mod græsdækket. Det blev på tilsynet oplyst at plansiloerne ikke skal anvendes mere, da der er planer om at lukke bedriften ned. Den nuværende ensilage vil derfor være den sidste ensilage i plansiloerne. Se bemærkninger hertil i tilsynsbrevet. |
| N. Markoplag | En markstak med dybstørelse. Markstakken er overdækket.  Fem markoplag med ensilage. |
| O. Vaskeplads og spildevand | Vaskeplads ved stald. Vaskenpladsen er med fast bund. Vaskevandet pumpes ind i stalden. |
| P. Dieseltanke | 2500 l dieseltank fra 2015. Placeret udenfor maskinhus. Diseltanken er ikke registeret i BBR. Kommunen søger for registrering. |
| Q. Opbevaring af olieprodukter og spildolie | Olieprodukter og spildolie opbevares i maskinhus på fast bund uden afløb. Spildolien opbevares i 1000l palletank. Spildolien afhentes af Marius Pedersen. |
| R. Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v. | Bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst skab. Der er afløb i rummet hvor skabet er placeret. Skabets bund er forseglet, så bekæpelsesmidler ved spild tilbageholdes. |
| S. Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse | Animalsk affald (døde dyr): døde dyr opbevares på græsdække ved gyllebeholder. Afhentes af Munkholm zoo.  Landbrugsplast + dæk sorteres for sig. Metal sorteres ligeledes for sig selv.  Contianer med restaffald afhentes af Marius Pedersen.  Farligt affald: - kanyler: afleveres på genbrugsstationen. - Kemidunk med faresignaler: afleveres på genbrugsstationen. |
| T. Skadedyr- typer og bekæmpelse | Rottebekæmeplse: Mortalin  Fluebekæmpelse: Neporex |
| U. Bemærkninger |  |

Antal markstakke: 1

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

## Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

* Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
* Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
* Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
* Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
* Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,4

Tilsyn udført af: Amanda Bjerregaard Krog

Miljøsagsbehandler

Tel: 21334538

E-mail: amkr@norddjurs.dk