|  |
| --- |
| 28. juni 2024 |
| Sagsnr.  2024-0228886  Dokumentnr.  2024-0228886-1  Sagsbehandler  Sabah Khan |
| Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  Virksomheder og VVM  Njalsgade 13  Postboks 380  2300 København S  EAN nummer  5798009809452 |

|  |
| --- |
| Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  Teknik- og Miljøforvaltningen |
| NELLEMANN A/S |

# Tilsynsrapport: Nellemann A/S, Gammel Køge Landevej 105, 2500 Valby

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhed: | Nellemann A/S |
| Adresse: | Gammel Køge Landevej 105, 2500 Valby |
| CVR nr. / P nr. | 18036800/ 1020326855 |
| Tilsynsdato: | 20.06.2014 |
| Deltagere: | Kim Marco Eriksen, Nellemann A/S  Erik Jørgensen og Sabah Khan, Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Virksomhedstype: | Autoværksted (Omfattet af bek. nr.1312 af 08/11/2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) |
| Tilslutningstilladelse: | 2008-19396-1  Tilladelsen omhandler autovask og gulvvask. |
| Tilsynstype: | Varslet basis tilsyn |
| Jordforurening: | Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet |
| Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn: | Ingen bemærkninger |
| Konklusion på tilsynet: | Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:   * Virksomheden skal dokumentere seneste tømning af olieudskiller, samt eventuelle spildevandsanalyser. * Virksomheden skal være opmærksom på nedgravet olietank på grunden, som muligvis snart skal opgraves. * Virksomheden skal afmærke affaldsbeholdere så fejlsortering forebygges. |

# Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres[[1]](#footnote-1) senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/> .

**Brugerbetaling på miljøområdet**Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages[[2]](#footnote-2).

**Miljørisikovurdering af virksomheden**   
Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens[[3]](#footnote-3). Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

**Aktindsigt**

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Sabah Khan og Erik Jørgensen

Miljøsagsbehandlere

**Baggrundsnotat**

# Drift og indretning

**Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer**

Der foretages service og reparation af personkøretøjer.

**Antal ansatte**

Virksomheden har 18 ansatte.

**Driftstid**

Den daglig driftstid er kl. 09:00-17:30.

**Forebyggelse af forurening:**

* Virksomheden affaldssortere, og disse opbevares under egnet forhold.
* Oliespild fra produktionen opsamles med klude, som sendes videre til industrivask.

**Støj**

* Der har ikke været støjklager
* Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

# Luft

* Der er etableret ventilationssystem med separat udsugning til udstødningsgas
* Virksomheden oplyser at ventilationssystemet bliver efterset efter leverandørens anvisning.
* Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

# Spildevand

* Der udledes kun sanitært spildevand og spildevand fra gulvvask.
* Der er tilsluttet olieudskiller ved udledningen af spildevandet.
* Virksomheden skal dokumentere seneste tømning af olieudskiller, samt fremsende eventuelle spildevandsanalyser.

# Beskyttelse af jord og vand

|  |  |
| --- | --- |
| Blev der konstateret jordforurening på tilsynet? |  |

**Opbevaring af råvarer og farligt affald**

* Oliefiltre, bremsevæske og kølervæske opbevares i egnede beholdere på spildbakker under halvtag. Se foto.
* Der var ingen tegn på spild efter håndtering af affald på affaldspladsen.
* Forholdet blev gennemgået på tilsynet og gav følgende anledning til bemærkning:
* Det anbefales at der placeres tydelige afmærkninger/skilte på hver enkelt beholder, så fejlsortering forbygges.

**Olietanke**

* Spildolie opsamles i en 2.400 L indendørs bordtank (stål) fra 2004. Spildolie fra virksomheden transporteres i opsamlingsbeholdere på hjul.
* Forholdet blev gennemgået og tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
* Ifølge olietanksregistret i Københavns Kommune er der en nedgravet tank fra 1985 på grunden. kopi af tankattest medsendes til orientering.
* Vær opmærksom på følgende: Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6.000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000.

**Oversigt over tanke i brug**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indhold | Størrelse | Årstal | Placering | Bemærkninger |
| ? | 6000 L | 1985 | ? | - |

# Affaldshåndtering

* Virksomheden kildesorterer affaldet.
* Affaldet opbevares forsvarligt på en affaldsplads.
* Virksomheden er tilmeldt en tømningsordning (ISS, WASTEONLINE).

**FOTO**

Et billede, der indeholder udendørs, Skraldecontainer, bygning, blå/nedtrykt

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder udendørs, bygning, sky, Kompositmateriale

Automatisk genereret beskrivelse

1. § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019 [↑](#footnote-ref-3)