Et billede, der indeholder tekst, clipart

Automatisk genereret beskrivelseSyddjurs

Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft

Byggeri og Landbrug

landbrug@syddjurs.dk

87536500

**TILSYNSRAPPORT**

**Navn og adresse på tilsynsejendom:**

Navn: Dråby Søgård v/Jens Søgaard

Adresse: Karlsbjergvej 1, Dråby, 8400 Ebeltoft

CVR-nr.: 21784249

CHR-nr.: 92481

**Type af husdyrbrug:**

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år

**Dato for miljøtilsyn:** 15-08-2023

**Dato for forrige tilsyn:** 2020

**Tilsynskategori**[[1]](#footnote-1)**:** Basistilsyn

**Baggrund for tilsynet**: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

**Tilstede ved tilsynet:**

Fra Syddjurs Kommune: Trine W. Jensen

Fra ejendommen: Jens

**Hvad er der ført tilsyn med:** Dyrehold og beholdere.

**Tidsforbrug på ejendommen:** 0

**Miljørisikoscore efter tilsynet:** 3,4

**Antal markstakke:** 0

**Konstateret jordforurening:** Ikke relevant

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening, der er dog ikke foretaget særlige tiltag såsom jordbundsanalyser for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

**Meddelte påbud, forbud eller indskærpelser:** Ingen

**Gældende tilladelse/godkendelse dyrehold:** § 16 b fra 2019

**Dyrehold registreret på tilsynet:** Ingen dyr pt. Afmeldt i CHR i januar 2022.

**Kontrolpunkter:**

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses af tabellen nedenfor.

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolpunkt | Bemærkning |
| 0. Generelt | CVR uændret |
| 1. Dyrehold/produktion | Der er ikke er dyr på ejendommen beliggende Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft pt. Der har ikke været dyr i ca. 1,5 år. I CHR registreret står CHR-nummer 92481 som ophørt pr. 15. januar 2022. Der regnes ikke med, at der kommer dyr på ejendommen igen. Tilladelsen falder for kontinuitetsbrud efter 3 år uden dyr. |
| 2.0 Gyllebeholdere | Kun 2 af de tre beholdere er i brug. Den mindste på 320 m3 fra 1983 havde kontrol i august 2012, men anvendes ikke til gødning. Ønskes denne anvendt til gødning, skal den forinden have udført beholderkontrol. De 2 store beholdere er stadig i brug. Der er ikke krav om logbog, da de er teltoverdækkede.Beholderen på 1167 m3 fra 1989 blev kontrolleret i november 2019. Der er dog senest ført 10-års beholderkontrol i november 2012 på den største beholder på 2405 m3. Denne skulle således have haft udført kontrol sidste år. • Du oplyste, at du straks ville fremsende dokumentation for anmodet kontrol. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MILJØRISIKOVURDERING** | | | | |
| Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af alle landbrug ud fra fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Det skal bemærkes, at dét, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse. | | | | |
| 1. **Miljøledelse** | 1 | EMAS/ISO | | 5 |
| 3 | Miljømål | |
| 5 | Ingen | |
| 1. **Regel-efterlevelse** Antal håndhævelser ved sidste tilsyn | 1 | 0 | | 3 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 2 eller flere | |
| 1. **Oplagret gødning** Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak | 1 | Ingen | | 3 |
| 3 | 1-2 | |
| 5 | 3-4 af de nævnte | |
| 1. **Størrelse** | 1 | Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år | | 3 |
| 3 | 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år | |
| 5 | over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år | |
| 1. **Sårbarhed** | 1 |  | > 200 meter fra åbne vandløb | 3 |
|  | >1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) |
|  | Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand |
|  | >100 meter fra nabobeboelser |
| 3 |  | 100-200 meter fra åbne vandløb |
| x | 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) |
|  | 50-100 meter til nabo |
| 5 |  | < 100 meter fra åbne vandløb |
|  | < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) |
|  | I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand |
|  | < 50 meter fra nabobeboelser |
| **Samlet score** | | | | 3,4 |

1. *Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn* [↑](#footnote-ref-1)