

|  |  |
| --- | --- |
| **Journalnr.:** | 21/12853 |

**Tilsynsrapport**

###### for landbrugstilsyn den 21-05-2021

**Esben Ø. Kristensen**

Hoedvej 35, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn: Esben Ø. Kristensen

Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.

Almindeligt basistilsyn blandt andet til syn med husdyrhold, opbevaring af husdyrgødning og kemikalier mv.

Var tilsynet varslet? Ja

Baggrund for tilsynet: Andet

CHR nr.: 95849

CVR nr.: 16102083

P nr.:

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse: 31-08-2020

Godkendt produktionsareal: 1094 m2

**Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norddjurs Kommune[www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk)

Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)[www.mst.dk](http://www.mst.dk)

Retsinformation (lovgivning)[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

Centrale husdyrregister [www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

Seneste håndhævelser

**Ingen håndhævelser**

Gældende godkendelse til dyrehold

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald | Staldystem | Dato | Status | Produktionsareal(M2) |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 1, Navn: Staldafsnit 1, Bygningsareal: 448 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 31-08-2020 | Etableret | 396 |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 2, Navn: Staldafsnit 2, Bygningsareal: 449 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 31-08-2020 | Etableret | 390 |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 3, Navn: Staldafsnit 3, Bygningsareal: 258 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 31-08-2020 | Etableret | 198 |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 4, Navn: Staldafsnit 4, Bygningsareal: 84 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 31-08-2020 | Etableret | 52 |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 5, Navn: Staldafsnit 5, Bygningsareal: 107 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 31-08-2020 | Etableret | 58 |

Registreret produktion

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stald | Staldystem | Produktionsareal(M2) | I orden | Fuld produktion |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 1, Navn: Staldafsnit 1, Bygningsareal: 448 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 396 | Ja | Ja |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 2, Navn: Staldafsnit 2, Bygningsareal: 449 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 390 | Ja | Ja |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 3, Navn: Staldafsnit 3, Bygningsareal: 258 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 198 | Ja | Ja |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 4, Navn: Staldafsnit 4, Bygningsareal: 84 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 52 | Ja | Ja |
| Bygning: 1, Stald: Staldafsnit 5, Navn: Staldafsnit 5, Bygningsareal: 107 | Alle svin / Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 58 | Ja | Ja |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolpunkt | Bemaerkning |
| Krav om alarm og barriere | nej |
| Læsseplads med afløb | Gylle udkørel med gyllevogn med læssekran |
| Godkendelse, Tilladelser og VVM | godkendt efter §16b |
| Jordforurening på ejendommen | ingen kendt |
| Bemærkninger |  |
| Spild - og smøreolie | på damkærvej 18 |
| Ensilageopbevaring |  |
| Kontrol af øvrige vilkår | ok |
| Affaldsbortskaffelse | affald flyttes til på damkærvej 18, farligt affald afhentes af Marius Pedersen |
| Gyllebeholder | Gyllebeholder næsten tom |
| Opsamlingsbeholder |  |
| Beholderkontrol | ok skal kontrolleres igen senest 2029 |
| Dykket indløb på gyllebeholder | ok |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler | på damkærvej 18 |
| Opbevaring af døde dyr | under kadaverkappe på spalte. |
| Farligt affald | kanyler medicinrester mm |
| Fluebekæmpelse | Kemisk Bekæmpelse |
| Vaskeplads | ingen vaskeplads |
| Olietanke | på damkærvej 18 |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn |
| Flydelag på gyllebeholder | ok- etableret med snittet halm pgl lille mænge gylle |
| Bemærkninger til produktionsarealer | ingen bemærkninger |
| Opbevaring af farligt affald | i gule kanylebeholderer |
| Logbog til gyllebeholder | ok |
| Rottebekæmpelse | aftale med Mortalin |
| Opbevaringskapacitet | ok |
| Andet affald | plastic papir etc |
| Overfladevand/Spildevand | tagvand løber ud på jorden |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

* Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
* Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
* Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
* Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
* Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard

Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4016

E-mail: jasr@norddjurs.dk