**Bilag 3: Opgørelse af produktionsareal**

**Ansøgning skema-id 211818. Houvej 89, ”Sdr. Badsbjerg”**

Tabel 1 angiver det i ansøgningen anmeldte produktionsareal:

Tabel 1 Opgørelse af produktionsareal.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stald**  | **Gulvtype** | **Antal sektioner** | **Stier pr. sektion** | **Stistørrelse i m2** | **Ansøgt i m2** | **Nudrift i m2** | **8-års drift i m2** |
| Stald slagtesvin | Slagtesvin. Drænet gulv+spalter (33%/67%) | 4 | 28 | 5,5 x 2,4213,31 | 1491 | 1491 | 1491 |
| Samlet |  |  |  |  | **1491** | 1491 | 1491 |

**Generelt om produktionsarealerne**

Der er for denne ejendom udelukkede produktion af slagtesvin. Al produktion foregår i 1 staldbygning.

**Stald 1.**

Stalden er indrettet med 4 sektioner, med 28 stier i hver. Alle stier har samme størrelse: (5,5 x 2,42) m = 13,31

Samlet 112 stier giver et produktionsareal på = 1491 m2.

Der er vedhæftet staldtegning der viser produktionsarealets placering i stalden.

Stalden er bygget i 1996 og har været i kontinuerlig drift siden. Der er således anmeldt samme produktionsareal i såvel ansøgt, nudrift og 8-års drift.

