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Tilsynsrapport
[bookmark: ind_inspec_real_act_date]for landbrugstilsyn den 27-03-2026

[bookmark: site_site_name]Jacob Therkildsen
Nygårdsvej 47, Lyngby, 8570 Trustrup

[bookmark: site_site_address][bookmark: site_postal_codes_id][bookmark: postal_codes_postal_codes_name] 

Til stede ved tilsyn:		Jacob Therkildsen 
			Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune


Tilsynstype:		Kampagne tilsyn. Der er ført tilsyn med:
Gødningsopbevaring  
Opbevaringskapacitet

Var tilsynet varslet?		Ja
Baggrund for tilsynet:	Andet


CHR nr.:		79683
CVR nr.:		35599088
P nr.:			1019133369

Landbrugstype:		
H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH3-N pr. år  (kategori 1b)
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Kategori 1b

Nyeste godkendelse:		19.08.2020
Godkendt produktionsareal:	10.724 m2

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere
Norddjurs Kommune	www.norddjurs.dk
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 
(vejledninger mv.)	www.sgav.dk 
Retsinformation (lovgivning)	www.retsinfo.dk
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)	www.cvr.dk
Centrale husdyrregister	www.glr-chr.dk



Kontrolpunkter
Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:
	Kontrolpunkt
	Bemærkning

	Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)
	Beholder (2008) - 4000m3: 1. beholder
Der er opsat teltoverdækning på beholderen. Teltoverdækningen var lukkket.

Beholder (2008) - 3000 m3: 2. beholder
Indløb intakt og dykket. Flydelag ikke tilstrækkeligt - der køres gylle ud på tilsynsdagen.

Beholder (2018) - 4000 m3: 3. beholder
Der er opsat teltoverdækning på beholderen. Teltoverdækningen var lukket.

Beholder (2022) - 4000 m3: 4. beholder
Beholder med teltoverdækning. Teltoverdækningen var lukket.

Med en samlet volumen på 11.000 m3 er der i planperioden 2024/25 en opbevaringskapacitet på 6,3 mdr. Med opbevaringskapciteten på Århusvej er der 7,7 mdr. opbevaringskapacitet. Har derudover bedrifter i Syddjurs Kommune. Har derudover aftaler om lejet gyllebeholdere. Dog ikke skriftlige ( Se tilsynsbrev). Har ikke problemer med manglende opbevaringskapacitet.


	Krav om gyllealarm og beholderbarriere
	Krav om alarm på tre beholdere. Disse er placeret mindre end 100 meter fra privat vandløb. Den fjerde beholder (opført i 2022) er placeret mere end 100 meter fra vandløb og derfor ikke omfattet af krav om alarm.

Alarm tilstede på de tre beholdere.

Ingen krav til beholderbarriere.

	Beholderkontrol
	Beholder (2008) - 4000m3: Senest kontrolleret i 2020. Beholderkontrolfrekvens: hver 5. år  - Skulle være kontrolleret i 2025

Beholder (2008) - 3000 m3: Senest kontrolleret i 2020. Beholderkontrolfrekvens: hver 5. år  - Skulle være kontrolleret i 2025

Beholder (2018) - 4000 m3:  Senest kontrolleret i 2020. Beholderkontrolfrekvens: hver 5. år  - Skulle være kontrolleret i 2025

Har modtaget erindringsbrev. Der er anmodet om beholderkontrol for et par måneder siden ved Skovgaards beholderkontrol. Er blevet oplyst at beholderkontrollerne vil blive udført i april/maj måned. Kommunen har ikke modtaget bekræftelse på anmodning af beholderkontrol fra firmaet.

Beholder ( 2022) - 4000 m3: Ikke kontrolleret endnu. Beholderkontrolfrekvens hvert 10. år. Skal kontrolleres i 2032.

	U. Bemærkninger
	



Antal markstakke: 0
[bookmark: _Toc54669298]Konstateret jordforurening: Nej
Indberetning af egenkontrol: Ingen krav 
Miljørisikovurdering
Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.
De 5 delparametre er:
· Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
· Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
· Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
· Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
· Sårbarhed (konsekvens 34 %)
Samlet risikoscore: 4,7



[bookmark: case_officer_long_nameX2]Tilsyn udført af:	Amanda Bjerregaard Krog
		Miljøsagsbehandler
[bookmark: case_officer_title]		
[bookmark: case_officer_telephone]Tlf: 21334538
[bookmark: case_officer_email]E-mail: amkr@norddjurs.dk
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